**ПАМЯТКА**

**о мерах пожарной безопасности в отопительный период**

**ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!**

C наступлением первых холодов владельцы домов и дач начинают использовать печное отопление, в связи с этим во много раз повышается и возрастает вероятность возникновения возможных пожаров и несчастных случаев, связанных с выходом из строя отопительных приборов.

По данным государственной статистики основная доля (около 80 %) происшедших пожаров на территории Российской Федерации в осенне-зимний период времени, в том числе повлекших гибель людей приходится в жилом секторе.

Основными причинами происшедших пожаров являются, нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов и нарушение правил монтажа и эксплуатации электрических сетей, электроустановок и электроприборов.

В целях недопущения и предотвращения возможных пожаров и несчастных случаев в осенне-зимний период времени, связанных с эксплуатацией отопительных приборов, необходимо соблюдать (выполнять) следующие элементарные правила пожарной безопасности, а именно:

- перед началом отопительного сезона провести проверку и при необходимости ремонт дымоходов, отопительных печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, других отопительных приборов и систем.

Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов).

Помните, что очищать дымоходы и печи (котлов) от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона и не реже:

- одного раза в три месяца для отопительных печей (котлов);

- одного раза в два месяца для печей (котлов) и очагов непрерывного действия;

- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

При эксплуатации отопительных приборов и электроприборов придерживайтесь следующих правил:

- не эксплуатируйте неисправные печи и другие отопительные приборы;

- не допускайте эксплуатацию газовых приборов при утечке газа;

- не производите присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

- не осуществляйте проверку герметичности соединений газовых приборов и оборудования с помощью источников открытого пламени (в том числе спичками, зажигалками, свечами);

- ежедневно проверяйте тягу в дымоходах, дымовых и вентиляционных каналах,

- следите за состоянием оголовков дымоходов и вентканалов (наличие наледи (значительно снижает тягу в дымоходах), трещин и т. д.);

- не заклеивайте решетки вентиляционных и вытяжных каналов;

- не проводите самостоятельно ремонт наполненных баллонов и газового оборудования;

- при обнаружении запаха газа немедленно отключите все газовые приборы, откройте окно или форточку и звоните по телефону «04», «104» или «112». До прибытия аварийной бригады не предпринимайте попыток самостоятельно устранить утечку газа;

 - не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте надзор за ними малолетним детям;

- не располагайте топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- не топите углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- не допускайте перекаливание печей;

- после выгребания из топок золы и шлака, пролейте их водой и удалите в специально отведенное для них безопасное место.

- не устанавливайте и не используйте металлические печи (буржуйки) не отвечающие требованиям пожарной безопасности.

-  не допускайте использование электрических изделий, электроприборов и электрооборудования, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или имеющих неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также не эксплуатируйте электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, не используйте некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

При закрытии дач, садовых домиков на длительное время обесточьте электросеть, плотно закройте вентили (клапаны) баллонов с газом.

**Пожар - следствие беспечности граждан!**

**Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности позволит предупредить пожар, тем самым уберечь и сохранить жизнь, здоровье и имущество Вам, Вашим близким, друзьям и соседям.**

**ПРИ ОБРАНУЖЕНИИ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01 либо мобильной связью любого оператора 101, 112 и до прибытия пожарных примите возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Александровскому и Киржачскому районам**