
****

**ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ**

**ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ**

**Содержание территории**

* Участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. д.
* Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.
* На территории жилых домов, дачных и садовых поселков не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжижженными газами.
* На территории населенных пунктов не разрешается устраивать свалки горючих отходов.
* Разведение костров, сжигание отходов, мусора и тары необходимо осуществлять под контролем не ближе 50 м до зданий и сооружений.

**Содержание помещений**

* Строительство сараев, гаражей и др. построек (пристроек) должно осуществляться только после получения в установленном порядке разрешения.
* В квартирах жилых домов запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы.
* В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах допускается хранение (применение) не более 10 л ЛВЖ и ГЖ в количестве не более 3 л, должны храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов.

**Газовые приборы**

* Не допускается хранение баллонов, в т. ч. запасных, с ГГ в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также в кухне, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
* Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов должны, как правило, располагаться вне зданий пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
* Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ»

**При эксплуатации теплопроизводящих установок запрещается:**

* Эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании, жидкого топлива (утечка газа) систем топливоподачи.
* Подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках.
* Разжигать установки без предварительной их продувки.
* Работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, а также при отсутствии.
* Сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах.
* Трубопроводы, подводящие газ к бытовым приборам для его сжигания, снова введенные в эксплуатацию после капитального ремонта, реконструкции должны быть оборудовано термочувствительными запорными устройствами, (клапанами), которые устанавливаются в помещении непосредственно перед краном на газовой магистрали.

**Запрещается:**

* Пользоваться неисправными газовыми приборами.
* Размещать мебель и другие горючие предметы и материалы от газовых приборов на расстоянии менее 0,2 м по горизонтали.
* Эксплуатировать газовые приборы при утечке газа.
* Присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента.
* Проверка герметичности с помощью источников открытого пламени (в т. ч. спички, зажигалки, свечи)
* Производить ремонт наполненных газом баллонов

**Система отопления**

* Печи и другие отопительные приборы и системы перед началом отопительного сезона должны быть проверены и отремонтированы
* Печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 м на 0,7 м (на полу из горючих материалов)
* На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены
* Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом отопительного сезона

**При эксплуатации печного отопления запрещается:**

* Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ним малолетним детям
* Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на прдтопочном листе
* Применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо и др. ЛВЖ и ГЖ
* Топить углем, коксом и газом печи не предназначенные для этих видов топлива
* Перекаливать печи

**При эксплуатации электроустановок запрещается:**

* Эксплуатировать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляции
* Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями
* Обертывать электролампы бумагой, тканью, снимать со светильников колпаки (рассеиватели)
* Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, приемники
* Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавки вставки (жучки)
* Не разрешается эксплуатация электропечей, необорудованных терморегуляторами.

МКУ « Управление по делам ГО и ЧС

Александровского района»