**Правила для безопасности печного отопления**

C наступлением первых холодов владельцы домов и дач вовсю начинают использовать печное отопление. Печка в доме – это прекрасно, уютно, тепло, это особая атмосфера.

Только пожалуйста, не забывайте о том, что в частных домах именно печное отопление становится основной причиной пожаров. Точнее, не само отопление, а ошибки и невнимательность при эксплуатации печей.

**Чтобы избежать возникновения пожара, не забывайте несколько простых правил:**

1. Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещений и особенно дымовые трубы на чердаке и выше кровли необходимо побелить известковым раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные трещины.
2. Не реже одного раза в три месяца очищайте от скопления сажи дымоходы печей, иначе сажа может загореться.
3. Не допускайте опасного перекала печи.
4. Топите печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа.
5. За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. Не закрывайте заслонку, если топливо полностью не догорело. Иногда эта фатальная ошибка приводит к отравлению угарным газом.
6. Перед топкой необходимо прибить металлический притопочный лист размером не менее чем 50х70см.
7. Печь запрещается разжигать легковоспламеняющимися жидкостями — бензином, керосином, маслом, а также дровами, которые не влезают полностью в топку.
8. Не сушите на печи сырые вещи и дрова.
9. Следите, чтобы мебель и занавески находились не менее чем в полуметре от печи.
10. Ни в коем случае не доверяйте детям какую-либо деятельность по отоплению печи и не оставляйте их наедине с затопленной печью.
11. Ремонт печей и печную кладку доверяйте только специалистам-печникам, которые имеют хорошие рекомендации.
12. Держите недалеко от печи огнетушители. Рекомендуем вам три вида огнетушителей, которые могут помочь вам потушить огонь в случае возгорания:

* [Воздушно-эмульсионный огнетушитель](https://www.magazin01.ru/catalog/ognetushiteli/Vozdushno-emulsionnye/Ognetushitel-vozdushno-emulsionnyy-OVE-2-Magazin-01/)
* [Порошковый огнетушитель](https://www.magazin01.ru/catalog/ognetushiteli/Poroshkovye-ognetushiteli/Ognetushitel-poroshkovyy-OP-4-Magazin-01-/)
* [Баллончик «Минипожарный»](https://www.magazin01.ru/catalog/ognetushiteli/Poroshkovye-ognetushiteli/NEW-Aerozolnyy-ognetushaschiy-ballonchik-Minipozharnyy-MiniBombero-Ispaniya--1/)

Как видите, ничего сверхсложного в этих правилах нет, а их соблюдение позволит вам избежать множества проблем.

Пусть огонь вашего очага будет надёжным и безопасным!

**В случае пожара звоните по телефону «101», «112», «01»**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Александровскому и Киржачскому районам**