

**Памятка. Соблюдение правил пожарной безопасности в общежитиях**

К местам большого скопления людей всегда выдвигаются особые требования по пожарной безопасности. К таким зданиям относится и общежитие. Чтобы обеспечить безопасность проживающих, необходимо соблюдать ряд мер предосторожности. Кроме этого, каждый житель общежития и сотрудники должны знать, как действовать в случае возникновения пожара. Осведомленность людей часто позволяет избежать неприятных и даже трагических последствий.

 Все проживающие при заселении в общежитие в обязательном порядке должны проходит инструктаж по технике пожарной безопасности, который проводиться лицом ответственным за пожарную безопасность. Записи о прохождении инструктажа делаются в специальном журнале.

Инструкция о мерах пожарной безопасности в общежитиях содержит информацию для сотрудников и проживающих. Следование предписанным запретам и рекомендациям помогает свести к минимуму вероятность возникновения пожара, обеспечить безопасность людей в случае задымления, появления очага огня или короткого замыкания.

Противопожарная водопроводная сеть и автоматические системы (при их наличии) поддерживаются в исправном состоянии. Для этого минимум два раза в год проводится проверка их работоспособности.

**Проверку исправности также регулярно проходят и средства пожаротушения, в том числе огнетушители.**

Средства пожаротушения располагаются в легкодоступных местах. Обычно они находятся на высоте около 1,5 м от пола вдали от солнечных лучей, источников тепла и других факторов, которые могут привести к их неисправности.

Для соблюдения пожарной безопасности в общежитии коридоры и места общего пользования, например, холлы, не должны быть заставлены и захламлены, чтобы обеспечить свободное передвижение людей при эвакуации.

О расположении запасных выходов должны быть осведомлены все сотрудники и проживающие. Они не могут заставляться или запираться на замок с ключом. Для их закрытия используются легко отпирающиеся изнутри замки. Открываются они всегда наружу.

Для пожарной безопасности в общежитиях на каждом этаже располагаются на видных местах [планы эвакуации](https://protivpozhara.com/obustrojstvo/shema/plan-evakuacii).

Чердаки, подвалы и помещения на цокольном этаже не могут использоваться для производственных целей или хранения легковоспламеняющихся предметов и материалов.

 **Что запрещается делать в общежитиях?**

Согласно требованиям пожарной безопасности в общежитиях, на проживающих и сотрудников накладывается ряд запретов. В целях предотвращения возникновения пожароопасной ситуации и быстрого распространения огня в случае возгорания запрещается:

* курить в комнатах или коридоре общежития;
* разводить открытый огонь;
* хранить легковоспламеняющиеся или взрывоопасные жидкости и материалы;
* устанавливать на путях эвакуации само открывающиеся двери или турникеты, которые при пожаре могут выйти из строя;
* применять жучки или самодельные удлинители;
* производить замену кабелей или иных элементов электропроводки, что не соответствует проектному плану;
* накрывать технику и электроприборы, в том числе лампы и компьютеры, тканью или иными легковоспламеняющимися материалами;
* устанавливать не открывающиеся металлические решетки;
* загромождать эвакуационные выходы мебелью и другими предметами;
* применять пиротехнические изделия в помещении и поблизости здания;
* использовать бытовые свечи, керосиновые лампы и другие пожароопасные предметы;
* умышленно выводить из строя средства пожаротушения или сети пожарного водопровода;
* включать одновременно несколько электроприборов во избежание перегрузки электросети;
* использовать средства огнетушения не по назначению;
* применять бензин, керосин, растворители и другие легковоспламеняющиеся жидкости для чистки пола, обуви и так далее;
* эксплуатировать неисправные или плохо закрепленные розетки;
* включать вышедшие из строя электроприборы.

Парковка автомобилей около общежития не должна закрывать проезд для спецтранспорта в случае возникновения пожара. Также на пути не должны располагаться предметы, включая турникеты или ограждения, которые будут препятствовать доступу к общежитию.

**Как действовать в случае возгорания!**

Даже при соблюдении всех мер по пожарной безопасности в общежитии может возникнуть пожар. В случае обнаружения задымления или очага открытого огня необходимо:

-позвонить в пожарно-спасательную службу (101, 01), либо по единому номеру «112»

 -организовать эвакуацию из здания

 -спускать с верхних этажей можно только по лестнице

 -пользоваться лифтом категорически запрещено

 -вся электропроводка должна быть отключена

 -все производственные процессы должны быть прекращены, а люди, находящиеся на территории общежития, эвакуированы на безопасное расстояние.

 **Напоминаем номера телефонов экстренных служб района:**

**112 (49244) 2-34-12**