**ВНИМАНИЕ!**

[](http://vladoblgaz.ru/prochee/)[](http://vladoblgaz.ru/prochee/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%9C%D0%98_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf)

Аварийная служба

**1.** При возникновении аварийной ситуации незамедлительно сообщите о ней в аварийно-диспетчерскую службу по телефону "04" (в сетях сотовых операторов набирайте "104"

**2.**Аварийно-диспетчерская служба обеспечивает постоянную возможность локализации аварийных ситуаций и их ликвидацию

**3.**Работа службы организована круглосуточно, круглосуточный прием заявок по авариям по телефону "04" и прибытие бригады по указанному адресу не более чем через 60 минут

**4.**Для локализации аварийных ситуаций допускайте сотрудников ГРО в квартиры и частные дома при предъявлении удостоверения в любое время суток

Будьте внимательны

**1.**При обнаружении запаха газа запрещается зажигать огонь, курить, пользоваться электроприборами

**2.**При обнаружении запаха газа в квартире, частном доме необходимо закрыть краны на газовых приборах и краны перед ними, открыть форточки и окна для проветривания, позвонить в аварийную службу из незагазованного места

**3.**При обнаружении запаха газа в подъезде, во дворе, на улице необходимо принять меры по удалению людей из загазованной среды, оповестить окружающих о мерах предостожности, организовать проветривание помещения, позвонить в аварийную службу из незагазованного места

**4.**Вследствие установки в квартирах герметичных входных дверей и окон из ПВХ нарушается инфильтрация воздуха в помещении, что в свою очередь приводит к недостатку воздуха для горения газа и снижению или полному отсутствию тяги в дымоходе.Во избежание отравлений угарным газом необходимо проверять тягу в дымоходе и вентканале перед включением газовой колонки или котла, и обеспечить приток воздуха до начала и на время работы газового оборудования

10 ре

**1.**Не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику

**2.**Не производите самовольную перестановку, подключение и ремонт газовых приборов

**3.**Содержите газовые приборы в чистоте, не загромождайте доступ к газовым плитам

**4.**Следите за исправностью вентиляционных каналов в помещениях с газовыми приборами, проветривайте помещение при пользовании газовыми приборами

**5.**Не используйте для сна и отдыха помещение, где установлен газовый прибор

**6.**Не обогревайте помещение газовой плитой

**7.**Не сушите одежду над плитой

**8.**Не разрешайте пользоваться газовыми приборами детям дошкольного возраста и лицам, не знающим правил обращения с газом

**9.**Проверяйте тягу перед пользованием газовой колонкой, отопительным котлом

**10.**Своевременно заключите договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования со специализированной организацией по месту жительства